# 货物需求及技术要求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某器械的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

1. **货物需求一览表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 贴敷式胰岛素泵系统 | 胰岛素泵系统参数：  ★1.模式：贴敷式无管路  2.报警提示方式：亮灯，震动，声音，屏幕提示  3.历史存储：有，内置  4.显示屏：≥3.2寸彩色触屏  5.电池容量：70mAh  6.低药量报警阈值：10-50U，增量步长5  7.自动关机：打开、关闭两种设置  8.自动关机等待时间：1-24小时，增量步长1  ★9.基础率速度：0.025U/小时-35U/小时，基础率增量步长：0.025U/小时  10.基础率预置：≥三种预置，每种预置最多可设置48个输注速度  11.最大基础率：0.1-35U/小时  12.初始基础率：0.025-35U/小时  13.临时基础率：U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组最近输入的值  ★14.大剂量输注：0.025U-25U，三个预设值  15.大剂量增量步长：0.025/0.05/0.1/0.5/1U可选  16.最大大剂量：1-25U，大剂量增量步长：1U  17.延长双波大剂量：U、%和关闭三种设置方式  18.延长量时间：0.5-8小时，增量步长：0.5小时  19.快速大剂量：打开、关闭两种设置，0.1-2U | 套 |  |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，如为进口产品需在备注栏标明进口。 | | | | | | |

**二、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务要求**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3、质保期：二年。

**四、验收**

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

**五、付款方式**

验收合格后付至合同价款的95%，剩余价款待质保期满后一次性付清。