**采购内容及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） |
| 1 | 牵扯钳（包括：王氏钳、专用气腹针、导引钢丝、隧道针） | 王氏钳辅助的腹膜透析导管技术，分为三种方式：1、腹透微创置管固定术；2、腹透开放置管微创固定术；3、保留隧道导管复位术。 | 套 | 1 | 35000 |
| 2 | 经皮穿刺套件 | 腹膜透析置管用，可撕开鞘，20Fr | 个 | 20 | 600 |
| 3 | 腹膜透析导管及附件 | 用于急性、慢性腹膜透析及腹腔内化疗，62cm。 | 个 | 20 | 1200 |
| 4 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接。材料为纯钛，由两部分组成：钛接头和螺旋帽。钛接头为一个双重密封，鲁尔内锁定接头。 | 个 | 20 | 500 |
| 5 | 腹膜透析外接短管 | 用于腹膜透析，可与百特螺旋钛接头共同连接于腹膜透析导管，用于与分离管路或循环管路的接合点进行无菌操作连接及分离。由尖端保护帽、浅蓝开关、白色套筒、管路、腹透管连接端口、拉环帽及百特腹透液连接端口组成。 | 个 | 20 | 150 |
| 6 | 碘液微型盖 | 供腹膜透析后保护外接短管的阴极锁定接头时一次性使用。由微型盖、浸润聚维酮碘溶液的海绵和铝箔外包装组成。 | 个 | 900 | 2 |
| 7 | 医用导管夹（蓝夹子） | 用于夹住各种医用塑料导管，控制导管中液体的流动。 | 个 | 100 | 9 |
| 8 | 导丝 | 供临床在手术操作过程中为置入导管或鞘管起到引导路径的作用。  0.035in | 个 | 20 | 90 |
| 9 | 电热恒温培养箱 | 适用于医疗卫生、医药、生物、农业科研等部门作储藏菌种、生物培养进行的必备设备。  产品特点：  ★升级型液晶微电脑智能控温仪，LED显示设定温度和箱内温度，具有因停电、死机状态、数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能，具有超温、传感器故障、漏电、过流保护、声光报警功能，具有定时功能。  ★外门带有观察窗或双层门结构，内胆采用镜面不锈钢，四角圆弧易清洁。  ★品牌循环风机和加热管组成的热风循环系统，使箱内温度均匀。  技术参数  容 积：80L  定时范围：1-9999min  电源电压：～220V 50Hz  控温范围：RT+5~65℃  温度波动度：±0.5℃  温度均匀度：±1℃（37℃）  温度分辨率：0.1  消耗功率：≤300W  工作尺寸：400×400×500  外形尺寸：500×560×760  载物托架（块）（标配）：2  备 注：不锈钢内胆 | 台 | 1 | 3500 |
| 10 | 球囊扩展导管 | 1、用于贲门、食道、幽门、肠道扩张用  2、囊体直径：10-35mm，囊体长度40-80mm  3、导管工作长度：900mm-≥2600mm  4、可通过0.035”导丝  5、工作压力2-5atm | 个 | 20 | 1400 |
| 说明：  1、投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，如为进口产品需在备注栏标明进口。  2、以上技术参数必须全部满足；如有★项，还需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。  3、以上使用量为3年预计采购量，实际以采购人需求为准。  4、本次采购最高限价：人民币拾贰万元整（￥120000.00元）。 | | | | | |

**二、其他**

**（一）人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**（二）货物质量及售后服务要求**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**（三）验收**

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

**（四）付款方式**

按需供货，按实结算，使用六个月后付款。

**（五）其他**

中标人提供的货物必须满足我院耗材精细化管理的要求(服务费率：供货金额的2%)。