# 货物需求及技术要求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。**

**2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”及“关于政府采购进口产品管理有关问题的通知”的相关规定：下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续。**

**3、中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。**

**4、原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。**

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 预计三年用量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 眼科手术刀 | 参数要求（各型号，须含15°/3.0mm/隧道刀）**1、**产品由塑料手柄、刀片组成。刀片的材质为3Cr13不锈钢。射线灭菌，一次性使用。主要用于眼科手术中眼部组织的切割。**2、**15°:穿刺刀经过吸热钢化处理，可在初始切口处提供一个牢固准确并易于穿透的点。15°直头。**3、**3.0mm: 单面刃精密裂隙手术刀可以轻易穿透组织，同时切割出一个宽度精确的切口，从而完全匹配超声乳化尖端。3.0mm，弯头，单面刃。**4、**隧道刀：月形隧道刀用于制作顺滑的巩膜隧道以促进创口愈合。刀片持续的锋利度几乎不会造成组织牵拉或变形。2.0mm，直头。 | 把 | 6000 | 46 | **进口产品** |
| 说明：耗材数量为预计三年使用量，供货期限：3年，按采购人要求完成供货及服务。如供货期限到期，但采购金额未达合同金额，则耗材供货结束；如供货期限未到期，采购金额已达合同金额，则耗材供货结束。本次采购最高限价：人民币 贰仟柒万陆仟 元整（￥ 276000.00 元） |

**二、其他**

**（一）人员培训要求**

 货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**（二）货物质量及售后服务要求**

 1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**（三）验收**

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

**（四）付款方式**

按需供货，按实结算，使用9个月后付款。

**（五）其他**

中标人提供的货物必须满足我院耗材精细化管理的要求(服务费率：供货金额的2%)。